	보 도 자 료
	보도일시		2020년 1월 8일 조간(1. 7. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	환경부 물이용기획과			조석훈 과장 / 안성보 사무관
					044-201-7110 / 7121
	배포일시			2020. 1. 6. / 총 9매

스마트상수도 관리체계 본격 추진…수돗물 신뢰도 높인다

◇ 환경부, 올해부터 3년간 상수도 현황을 감시하고 자동으로 관리하는 ‘스마트상수도 관리체계’ 전국에 도입

◇ 전국 스마트상수도 관리체계 구축 기본계획 수립에 앞서 1월 15일 정부세종컨벤션센터에서 정책·기술토론회 개최

□ 환경부(장관 조명래)는 수돗물 수질사고 발생을 방지하고, 국민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물을 공급하기 위해 올해부터 ‘스마트 상수도 관리체계*’를 본격적으로 도입한다.

* 수질‧수량‧수압 감시 장치, 자동배수설비, 정밀여과장치 등을 관망에 설치하여 실시간으로 현황 감시 및 자동 관리 가능

○ 스마트상수도 관리체계는 지난해 5월 인천시 붉은 수돗물 사태에서 드러난 수도시설 관리 전반의 문제를 개선하고, 실시간 수돗물 정보 공개 등으로 수돗물 신뢰도를 높이기 위해 올해부터 전국을 대상으로 추진한다.

○ 환경부는 전국 스마트상수도 관리체계 구축에 앞서 관련 정책·기술토론회를 1월 15일 정부세종컨벤션센터에서 개최한다.

□ 스마트상수도란 정수장에서 수도꼭지까지 수질·유량을 실시간으로 측정·관리하고 관련 정보를 즉시 제공해 수돗물 신뢰를 높인다. 이와 함께 워터코디*, 워터닥터** 등으로 소비자에게 맞춤형 수돗물관리 서비스를 제공하는 전 과정을 말한다.

* 가정을 직접 방문해 수도꼭지 수돗물 수질검사 및 정보를 제공하는 서비스

** 계량기부터 수도꼭지까지 옥내배관의 진단‧세척 서비스 제공

○ 스마트상수도 관리체계 구축사업은 2022년까지 총사업비 약 1조 4천억 원 규모로 추진한다. 올해 상반기에는 스마트상수도 관리체계 구축을 위한 기본계획이 먼저 수립될 예정이다.

○ 기본계획 수립 이후 올해 하반기부터는 서울, 부산, 광주광역시 등 특·광역시를 포함한 44개 지자체를 대상으로 스마트 관리체계가 우선 도입되며, 2022년까지 전국에 순차적으로 구축된다.

<스마트상수도 관리체계 예시>

□ 스마트관리 체계가 도입되면, 상수도 시설 문제를 사전에 파악하고 신속히 대처해 국민의 수돗물 신뢰가 강화될 것으로 예상된다. 기존에는 상수도 시설의 사고가 발생하기 전까지 문제를 인지하기가 어려웠다.

○ 참고로, 현재 스마트관리 체계를 시범운영 중인 파주시의 수돗물 직접 음용률(2016년 기준)은 전국 평균 7.2%에 비해 5배 이상 높은 36.3%를 기록한 바 있다.

○ 동시에 과다한 예산을 수반하는 노후 상수도관의 교체·개량 중심 행정에서 정보통신기술을 활용한 체계적인 수돗물 공급과정 관리 강화로 정책의 체계가 전환돼 수도시설 유지·관리비용이 크게 절감될 것으로 기대된다.

○ 아울러, 지난해 11월 ‘수도법’ 개정에 따라 수도사업자에게 수돗물 공급과정에서의 수질오염방지 의무가 부과되는 점에 발맞추어 관세척 시설, 자동배수설비 등의 기반시설을 전국 상수관망에 구축해 보다 체계적으로 수돗물 수질을 관리할 수 있게 된다.

□ 한편, 1월 15일 정부세종컨벤션센터에서 열리는 ‘스마트상수도 관리체계 정책·기술 토론회’는 관련 업체 등을 대상으로 열린다.

○ 이번 토론회에서는 스마트상수도 관리체계 구축사업 추진현황을 공유하고, 스마트상수도 관리체계 도입을 위한 주요기술별 설계기준 등을 논의할 예정이다.

○ 관세척, 정밀여과장치, 공급과정 수질계측기, 지능형(스마트) 관로인식체계, 자동 배수장치(드레인*), 지능형 계량기(스마트 미터링**) 등 정보통신기술 기반의 스마트상수도 관리체계 관련 기술에 관심 있는 업체 등은 누구나 이번 토론회에 참여할 수 있다.

* 수돗물 공급과정에서 이상 수질 발생 시 오염물질이 포함된 물을 자동으로 배출하는 장치

** 인터넷 등을 이용하여 수돗물 사용량을 원격에서 계측하는 설비

○ 이와 함께 수도시설의 잔존수명을 예측하고 이를 통해 적기에 보수하여 사고도 예방하고 관리 비용도 절약하는 ‘생애주기 관리체계(자산관리)*’ 시범사업의 추진방안도 논의할 계획이다.

* 시설물의 전생애에 걸친 위험요소를 파악, 필요한 유지‧보수를 최소의 비용으로 추진하기 위해 여러 수단을 검토하여 의사결정을 내리는 체계

□ 김영훈 환경부 물통합정책국장은 “이번 정책토론회를 시작으로 사업을 차질없이 추진해 수돗물을 공급하는 데만 급급했던 과거의 수돗물 관리방식에서 벗어나 깨끗한 물이 각 가정까지 안전하게 도달될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”라고 밝혔다.

붙임  1. 스마트상수도 관리체계 구축사업 개요.

2. 스마트상수도 관리체계 구축사업 정책·기술토론회 개최(안).

3. 질의응답.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 환경부 물이용기획과 안성보 사무관(☎ 044-201-7121)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1		스마트상수도 관리체계 구축사업 개요

□ 사업목적

○ 수돗물 공급 과정에 ICT 기반 감시체계를 구축하여 사고발생을 사전에 방지하고 사고 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 개선

<스마트상수도 관리체계 예시>

□ 주요내용

○ (사업기간·대상) ’20~’22년, 161개 수도사업자(지방자치단체)

- ’20년은 특·광역시 등 44개 지자체를 대상으로 실시 예정

○ (총사업비) 1.35조 원(국비 8,764억 원)   * ‘20년 국비 3,816억 원

※ 특·광역시는 국비 50%, 기타 지자체는 국비 70% 지원 예정

○ 세부 사업내용

- ICT 기반 수질관리(재염소설비, 정밀여과장치 등), 수질감시(자동수질측정장치), 위기대응(자동드레인, 관세척) 및 물관리(스마트미터 등) 시설 구축

- 수도시설 이력관리, 노후시설 유지‧보수 필요시기‧사항 등 예측을 통해 사고를 사전 대비하도록 생애주기 관리체계(자산관리시스템) 구축

□ 기대효과

○ 지방상수도 시설관리 개선 및 지자체 수돗물사고 대응역량 강화로 모든 국민에게 안전한 물을 공급하여 보편적 물복지 실현

<참고사례 : 파주 스마트워터시티 시범사업 개요>

1. 사업개요

□ 수돗물 신뢰 제고 및 소비자 중심의 새로운 물 관리 모델 정립을 위한 파주시 Smart Water City 시범사업 추진('14년 ~‘16년)

○ '14년 교하‧적성지역을 대상으로 최초 사업 착수, 지자체 및 지역사회 호응도 증대에 따라 단계적 확대, 全 지역 대상 3단계 사업 추진

구 분	계	1단계	2단계	3단계
사업기간	'14.4 ~ '16.12	'14.4 ~ '15.3	'15.4 ~ '16.3	'16.4 ~ '16.12
사업지역	파주시 全지역	교하·적성지역 (급수인구 3.7만명)	1단계 + 월롱지역 (급수인구 22.3만명)	파주 全지역 (급수인구 40.6만명)

2. 추진내용

□ (공급시스템 개선) 상시수질관리시스템 및 정보제공 인프라 구축 등

계 (개소)	배수지			관로상			리딩파트너(아파트, 학교)
	재염소	계측기	CCTV	계측기	자동드레인	전광판	계측기	전광판	CCTV	음수대
95	5	5	7	9	7	8	17	9	9	19

* (water-NET) 실시간 상수관망 운영관리 시스템 운영, (관세척) 수질 취약구간 관세척 시행(15개소)

* (누수감시시스템) 공급과정 누수관리를 위한 이동식 누수감시센서 운영(500개, 3개 소블럭 적용)

□ (고객 접점 서비스) 파주 全지역 “워터코디․워터닥터”서비스 제공 등

* 워터코디: 가정방문을 통해 수돗물 수질검사 및 정보 제공

워터코디 활동

* 워터닥터: 계량기부터 수도꼭지까지 옥내배관의 진단‧세척 서비스 제공

워터닥터 활동

□ (수돗물 인식 개선) 건강한 물 패러다임 확산을 위한 전략적 홍보‧교육

3. 주요성과

□ (인식개선) 파주시 평균 직접 음용률 36.3% 달성 등 수돗물 인식 개선

* (1단계) 1%(前) → 41.5%('16년) / (2단계) 3%(前) → 32.5%('16년) / (3단계) 5%(前) → 35.0%('16년)

□ (수질개선) 잔류염소 균등화 및 소독부산물 저감 등 공급과정 수질개선

* 잔류염소 농도차(공간적 ↓17.2%, 시간적 ↓29.2%) 저감 및 소독부산물  평균 22.9% 감소

□ (유수율 제고) 원격누수감시시스템 적용으로 3개소블록 유수율 13.38% 향상

붙임 2		스마트상수도 관리체계 구축사업 정책·기술토론회 개최(안)

◈ 스마트수도 관리체계 구축사업의 성공적 추진를 위해 사업 추진현황, 각 기술별 설계기준(안) 설명 및 사전 공감대·의견 수렴

□ (일시/장소) ‘20.1.15.(수) 10:00~17:30 / 정부세종컨벤션센터 1층 중회의실(약 100석 규모)

□ (주관) 환경부 물이용기획과

□ (참석대상) 스마트상수도 관리체계 구축사업에 관심 있는 업체 관계자 등 누구나 참석 가능(참석대상 제한 없음)

□ 간담회 내용

○ 인천 적수(赤水)사고 재발 방지를 위한 “스마트 지방상수도 지원사업” 추진현황 공유

○ 스마트상수도 관리체계 구축을 위한 각 기술별 설계기준 등 논의 및 의견 수렴

□ 세부일정(안)

시 간

주 요 내 용

비  고

10:00∼10:50

(`50)

∙재염소설비

10:50∼11:40

(`50)

∙정밀여과장치(MICRO FILTER)

11:40∼13:00

(`60)

점 심

13:00∼13:50

(`50)

∙수질자동측정장치, 자동드레인

13:50∼14:40

(`50)

∙관세척(Pig, 고압가스세척 등)

14:40∼15:30

(`50)

∙소규모 유량ㆍ수압감시시스템

실시간 수압계, 원격누수감시센서

15:30∼16:20

(`50)

∙스마트 미터링

16:20∼16:40

(`50)

∙스마트 관로인식체계(R/F 센서 등)

16:40∼17:30

(`50)

∙생애주기 관리체계(상수도 자산관리) 관련업계

(기술별 토론회 50분) 회의진행 안내(‘5), 사업설명(’10), 자유토론(‘30), 휴식(‘5)

※ (안내) 업체 등에서는 관심있는 기술 설명시간에 맞추어서 자유롭게 참석하여 주시기 바랍니다.

- 예시 : 관세척 관련 업체 등은 13:50분에 회의 참석, 스마트 미터링 관련 업체 등은 15:30분에 참석

붙임3		질의응답

1. 올해 스마트상수도관리체계가 도입되는 44개 지자체는 어디인지?

□ 2020년에 도입이 되는 지자체는 44개로 GIS 구축비율, 유수율, 재정자립도 등 추진의향 등을 종합적으로 고려하여 특․광역시 7개, 시․군 37개가 선정되었음

특ㆍ광역(7)	경기(8)	강원(4)	충북(4)	충남(5)	전북(3)	전남(2)	경북(5)	경남(5)	제주(1)
서울	수원시	춘천시	청주시	아산시	전주시	광양시	포항시	창원시	제주도
부산	부천시	강릉시	충주시	서산시	익산시	담양군	구미시	사천시
인천	평택시	홍천군	제천시	논산시	정읍시		영덕군	김해시
대전	안산시	고성군	단양군	계룡시			청도군	밀양시
광주	고양시			금산군			예천군	합천군
대구	과천시
울산	화성시
	성남시

2. 스마트상수도 관리체계 구축으로 도입되는 주요 스마트기술은 어떤 것들이 있는지?

□ 스마트상수도 관리체계는 수돗물 공급 全과정에 ICT기술을 접목하여 물 공급 과정에 대한 수돗물에 대한 신뢰도 향상을 위한 것으로 “수질관리 및 감시체계”, “위기대응 및 재발방지”의 다음과 같은 기술을 도입할 계획임

○ (수질관리 및 감시체계 구축) 자동 드레인설비, 재염소설비, 소규모 유량․수압감시, 수질감시 시스템

○ (위기대응 및 재발방지) 관 세척, 정밀여과장치, 스마트 미터링, 스마트 수압계, 스마트 관로인식체계

3. 스마트상수도관리체계 도입을 통해 무엇이 개선되는지? 그동안 수돗물 공급과정을 실시간으로 파악하기 어려웠던 것인지?

□ 이번 인천 사태에서 볼 수 있듯이, 지하에 매설되어 있는 수도관의 특성상 관 내부상태를 확인하기 어려워 문제발생의 조기 인지 및 신속 사고대응에 한계가 있었음

○ 이번 스마트 관리체계 도입으로 ICT 기술을 활용해 수돗물 공급 全과정의 수질·물 사용량 및 관내 수압의 실시간 감시가 가능해짐

- 실시간 수질감시로 사고 발생시 자동으로 배수설비가 오염수를 관망에서 빼내 오염된 수돗물이 가정에 도달되지 않도록 할 수 있음

- 또한, 수량·수압 감시로 누수지점을 적시 확인해 사고로의 확산을 방지하고, 주기적인 관세척으로 탁수발생을 최소화할 것으로 기대

4. 이번 스마트상수도 관리체계 구축사업 정책·기술토론회 설명회의 참석대상은 누구인지, 기타 유의사항이 있는지?

□ 본 토론회는 여러 관계자의 의견을 수렴하여 성공적으로 스마트상수도 관리체계를 구축하기 위한 사전 공감대 형성의 시간임

○ 따라서 별도의 제한 없이 자유롭게 참석하여 다양한 의견을 개진해 주시면 되나, 제한된 시간에 각 기술별로 다양한 논의가 진행되어야 하므로 토론회 세부일정에 맞추어 참석해 주실 것을 당부드림